1.恢复遥测站出厂设置

下行报文

7E7E00445566776204D248800A0200001401211710339800057DAD

7E7E00445566776204D248800A020000191126151933980005C25F

2.中心站修改遥测站基本配置表

下行报文

7E 7E 00 68 15 33 33 00 12 34 40 80 27 02 00 00 18 01 21 15 00 33 02 28 66 66 66 66 02 04 50 02 03 91 08 19 00 66 00 99 99 05 50 02 04 70 97 21 81 24 00 66 66 05 30 1A

7E 7E 00 68 15 33 33 00 12 34 40 80 27 02 00 00 18 01 21 15 00 33 02 28 66 66 66 61 51 05 50 02 04 70 97 21 81 24 00 66 66 05 50 02 04 70 97 21 81 24 00 66 66 05 30 1A

帧起始符遥测站地址中心站地址密码功能码报文上下行标志及长度报文起始符流水号发报时间遥测站地址标识符遥测站地址中心站1 主信道类型及地址标识符中心站1 主信道类型及地址中心站1 备用信道类型及地址标识符中心站1 备用信道类型及地址报文结束符校验码

3.中心站修改遥测站运行参数配置表（修改发报时间间隔和采样时间间隔）

7E7E006666666601123442803802000019112615193320080321080522080823100900240805250905260901270801282300001000301B00100038120125401200014112000305C6C0

帧起始符中心站地址遥测站地址密码功能码报文上下行标志及长度报文起始符流水号发报时间定时报时间间隔标识符定时报时间间隔加报时间间隔标识符加报时间间隔降水量日起始时间间隔标识符降水量日起始时间采样间隔标识符采样间隔水文数据存储间隔标识符水文数据存储间隔雨量计分辨力标识符雨量计分辨力水位计分辨力标识符水位计分辨力雨量加报阈值标识符雨量加报阈值水位基值标识符水位基值水位修正基值标识符水位修正基值加报水位标识符加报水位加报水位以上加报阈值标识符加报水位以上加报阈值加报水位以下加报阈值标识符加报水位以下加报阈值报文结束符校验

定时报时间间隔

//01: 5分钟 02: 10分钟 03: 20分钟 04: 30分钟

// 05: 1小时 06: 2小时 07: 3小时 08: 6小时

// 09: 12小时 10: 1天 11: 2天 12: 3天

// 13: 5天 14: 10天 15: 15天 16: 1个月7E7E006666666601123442803802000019112615193320080121080522080823100300240805250905260901270801282300001000301B0010003812012540120001411200030581B9

7E7E006666666601123442803802000019112615193320080321080522080823100300240805250905260901270801282300001000301B001000381201254012000141120003059960

**4.（自定义扩展）配置要素报文**

7E7E006666666601123442802E020000191126151933FF1918030201FF3918010001FF275001030101050104101002FF60500203010105010410180205FE91

帧起始符中心站地址遥测站地址密码功能码报文上下行标志及长度报文起始符流水号发报时间开机台数要素标识符类型工作方式通道瞬时河道水位要素标识符类型工作方式通道瞬时流量要素标识符类型工作方式通道寄存器数量485命令长度485命令数据水表1剩余水量要素标识符类型工作方式通道寄存器数量485命令长度485命令数据报文结束符校验

（ 报文起始符到报文结束符之间，正文长度44字节

类型：01：ANALOG 02：PULSE 03：SWITCH 04:STORE  
 工作方式：00：ADC 01：ISR\_COUNT 02：IO\_STATUS 03：RS485

通道：01-08

）

7E7E0066666666011234428022020000191126151933FF275001030101050104101002FF60500203010105010410180205A354

帧起始符中心站地址遥测站地址密码功能码报文上下行标志及长度报文起始符流水号发报时间瞬时流量要素标识符类型工作方式通道寄存器数量485命令长度485命令数据水表1剩余水量要素标识符类型工作方式通道寄存器数量485命令长度485命令数据报文结束符校验

7E7E006666666601123442802F020000140121160134FF275001030101050104101002FF605002030101050104101802FF615002030101050105101802051E4A